**Aneks 7.1.**

**KATEGORIJA MATERIJALA**

**Kategorija 1 – materijal koji se može ponovo korisiti**. Ova kategorija obuhvata materijale i delove postojeće opreme koji se mogu ponovo koristiti u orginalnu svrhu, za rezervne delove ili se mogu prodati kao materijal, a ne kao reciklažni materijial. Ovi materijali ne sadrže opasne materije koje bi ih klasifikovale kao opasan otpad.

**Kategorija 2 – materijal za reciklažue** Ova kategorija obuhvata materijale i delove postojeće opreme koji se ne mogu ponovo korisiti u orignalnu svrhu, ali se mogu upotrebiti kao materijal za reciklažu. Ova grupa takođe obuhvata sve materijale koje investitor ili korisnik objekta može samostalno koristiti. Ovi materijali ne sadrže opasne materije koje bi ih klasifikovale kao opasan otpad.

**Kategorija 3 – standardni građevinski i otpad od rušenja.** Ova kategorija uključuje sve materijale nastale u toku izvođenja radova, a koji ne spadaju u dve prethodne kategorije. Ova kategorija uključuje standardne građevinske mešavine, ili zasebne frakcije betona, cigala, pločica i keramike, zemlju iz iskopa i drugi otpad koji se može transportovati na deponiju. Ovi materijali ne sadrže opasne materije koje ih mogu klasifikovati kao opasan otpad.

**Kategorija 4 – opasan otpad.** Ova kategorija uključuje sav opasan otpad koje je nastao kao posledica izvođenja radova na gradilištu. Ova kategorija obuhvata otpad u skladu sa Aneksom A.2 , kao i u skladu sa važećim propisima iz oblasti zaštite životne sredine.