**Аneks 7.2.**

**KATALOG MATERIJALA KAO ŠTO SU GRAĐEVINSKI I OTPAD OD RUŠENJA**

Katalog građevinskog otpada i otpada od rušenja je u skladu sa Pravilnikom o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada (Službeni glasnik RS br. 56/10), a sve u skladu sa Članom 8, tačka 6., Zakona o upavljanju otpadom (Službeni glasnik RS br. 36/09).

|  |  |
| --- | --- |
| 17 хх хх\* | Indeksni broj opasnog otpada – opasne materije bez obzira na sastav i koncentraciju opasnih ili toksičnih materija. |
| 17 хх хх\* | Uslovni indeksni broj opasnog otpada – opasan u slučaju da sadrži opasne ili toksične materije iznad maksimalne granične količine /koncentracije) |

|  |  |
| --- | --- |
| **1tt7** | **GRAĐEVINSKI I OTPAD OD RUŠENJA NASTAO RUŠENJEM (ZEMLJANI MATERIJALI IZ ISKOPA SA KONTAMINIRANIH LOKACIJA SU UKLJUČENI U LISTU)** |
| **17 01** | **BETON, OPEKE, PLOČICE I KERAMIKA** |
| 17 01 01 | beton |
| 17 01 02 | cigle |
| 17 01 03 | pločice i keramika |
| 17 01 06\* | mešavine, ili zasebne frakcije betona, cigli, pločica ili keramike koje sadrže opasne materije |
| 17 01 07 | mešavine betona, cigli, pločica ili keramike osim navedenih pod 17 01 06 |
| **17 02** | **DRVO, STAKLO I PLASTIKA** |
| 17 02 01 | drvo |
| 17 02 02 | staklo |
| 17 02 03 | plastika |
| 17 02 04\*t | staklo, plastika ili drvo koje sadrže ili su konatminirani opasnim materijama |
| **17 03** | **MEŠAVINE BITUMENA, KATRANA I PROIZVODA NA BAZI KATRANA** |
| 17 03 01\* | mešavine bitumena koje sadrže katran |
| 17 03 02 | mešavine bitumena osim navedenih pod 17 03 01 |
| 17 03 03\* | katran i proizvodi na bazi katrana. |
| **17 04** | **METALI (UKLJUČUĆI I NJIHOVE LEGURE)** |
| 17 04 01 | bakar, bronza, mesing |
| 17 04 02 | aluminijum |
| 17 04 03 | olovo |
| 17 04 04 | cink |
| 17 04 05 | gvožđe i čelik |
| 17 04 06 | kalaj |
| 17 04 07 | mešani metali |
| 17 04 09\* | metalni otpad kontaminiran opasnim materijama |
| 17 04 10\* | sajle koje sadrže ulje, katran i druge opasne supstance |
| 17 04 11 RI | sajle osim pomenutih pod 17 04 10 |
| **17 05** | **ZEMLJANI MATERIJAL (uključujući zemljani materijal iz iskopa sa kontaminiranih lokacija), kamen i iskop** |
| 17 05 03\* | zemljani mateirjal i kamen koji sadrži opasne materije |
| 17 05 04 | zemljani materijal i kamen osim navedenih pod 17 05 03 |
| 17 05 05\* | iskop sa opasnim materijama |
| 17 05 06 | iskop osim navedenih pod 17 05 05 |
| 17 05 07\* | Železnički balast (drobljeni kamen) koji sadrži opasne materije |
| 17 05 08 | Železnički balast (drobljeni kamen), osim navedenih pod 17 05 07 |
| **17 06** | **IZOLACIONI I GRAĐEVINSKI MATERIJALI KOJE SADRŽE AZBEST** |
| 17 06 01\* e | izolacioni materijali koji sadrže azbest |
| 17 06 03\* | drugi izolacioni materijali sastavljeni od, ili koji sadrže opasne materije |
| 17 06 04 | izolacioni materijali osim navedenih pod 17 06 01 i 17 06 03 |
| 17 06 05\* | građevinski materijali koji sadrže azbest |
| **17 08** | **GRAĐEVINSKI MATERIJALI NA BAZI GIPSA** |
| 17 08 01\* | građevinski materijali na bazi gipsa kontaminirani opasnim materijama |
| 17 08 02 | građevinski materijali na bazi gipsa, osim navedenih pod 17 08 01 |
| **17 09** | **DRUGI GRAĐEVINSKI I OTPAD OD RUŠENJA** |
| 17 09 01\* | građevinski i otpad od rušenja kojisadrži živu |
| 17 09 02\* | građevinski i otpad od rušenja koji sadrži Polihlorovane bifenile (PCB), na primer: penetrati koji sadrže PCB-e, podne obloge na bazi smola koji sadrže PCB-e, nepropusni prozorski elementi od izostakla koji sadrže PCB-e, kondenzatori koji sadrže PCB-e) |
| 17 09 03\* | drugi građevinski i otpad od rušenja (uključujući mešani otpad) koji sadrži opasne materije |
| 17 09 04 | mešani građevinski i otpad od rušenja osim pomenutih pod 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 |